
	FICHE D'OBSERVATIONS
ESPACES CLOS
	Votre logo

	Prénom, nom et fonction des travailleuses et des travailleurs de l'équipe :
	Date (aaaa-mm-jj)

	1. 
	

	2. 
	[image: ]

	3. 
	

	Nom et no de l'espace clos : 
Tâche(s) à y effectuer : 
	

	OBSERVATIONS
	Acquis : ✓
À revoir : X 
(1, 2, 3 ou 4)

	Les travailleuses/travailleurs décrivent dans leurs mots :
1)	quels sont vos rôles et responsabilités en tant que surveillant et travailleur entrant?
	

	2)	où ils peuvent retrouver les informations pertinentes sur les risques et moyens de prévention
	

	3)	les risques liés à l'environnement de l'espace clos et les moyens de prévention qu'ils doivent mettre en place/ou qu'ils ont mis en place pour les contrôler
	

	4)	les risques liés au contenu de l'espace clos et les moyens de prévention qu'ils doivent mettre en place pour les contrôler (chute, écoulement libre, risques biologiques, etc.)
	

	5)	les risques susceptibles d'être présents dans l'espace clos et ceux générés par chacune des tâches à y effectuer et les moyens de prévention qu'ils doivent mettre en place pour les contrôler
	

	6)
	les éléments importants à vérifier sur les équipements :
	

	
	˗ détecteur multigaz : test de fonctionnalité (bump test), voir et effacer les valeurs enregistrées (peaks)
	

	
	˗ garde-corps/barricade et potence
	

	
	˗ dispositif antichute 3 fonctions (antichute, ligne de vie et récupération d'urgence)
	

	
	˗ ventilateur (choix [CFM adéquat], état, sens du vent, position du boyau pour pousser ou aspirer, etc.)
	

	
	˗ EPI selon la tâche à effectuer, notamment, harnais, protection respiratoire (test d'ajustement)
	

	7)
	les éléments importants à appliquer durant l'intervention :
	

	
	˗ les procédures préalables, comme isolation, vidange, cadenassage, signalisation routière, etc. (si requis)
	

	
	˗ les moyens de contrôle avant l'ouverture et l’installation du garde-corps/barricade
	

	
	˗ le contrôle de l'atmosphère avant l'entrée (ex. : éloigner les sources de CO environnementales)
	

	
	˗ le temps de purge : pourquoi est-il important de le respecter?
	

	
	˗ maintenir la ventilation durant toute la durée des travaux, même s'il n'y a pas eu d'alarme
	

	8)
	quoi faire en cas d'alarme avant (si requis), après l'ouverture ou pendant les travaux :
	

	
	˗ manque d'oxygène (O2)
	

	
	˗ atmosphère inflammable ou explosive (LIE/LEL) ou O2 < 10 % (lecture impossible)
	

	
	˗ atmosphère toxique (ex. : CO, H2S, Cl2, COV, O3 ou autre selon le cas)
	

	9)
	quoi faire selon les cas suivants :
	

	
	˗ le surveillant ou le travailleur entrant ressent un malaise
	

	
	˗ le travailleur entrant a ressenti un malaise et arrive à sortir par ses propres moyens
	

	
	˗ que faire lorsqu'une situation imprévue survient* : autres que celles pour lesquelles nous avons des procédures établies, ex. : contenu suspect, déversement illicite, odeur suspecte (solvant, colle, etc.)
	

	
	˗ le surveillant perd la communication avec le travailleur entrant ou celui-ci n'arrive pas à sortir par ses propres moyens
	

	10) Les travailleurs ont-ils rempli correctement la Fiche de contrôle/permis d'entrée : vérifier si les informations sont bonnes et complètes selon les infos sur la Fiche de renseignements
	









[image: Une image contenant texte, Police, blanc

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]© APSAM, 2026-07-01. Tous droits réservés. 
L’APSAM autorise l’adaptation aux organismes municipaux sous condition de la mention de la source. 
Le document original est disponible sur le site de l’APSAM.	1
	CORRIGÉ (réponses attendues)

	1) les rôles et responsabilités du surveillant (S) et du travailleur entrant (E) sont :
˗ S et E : ne pas mettre leur vie en danger ni celle des autres, ex. : ne pas entrer dans un espace où ils n'ont pas reçu une autorisation; respecter les procédures et maintenir une communication bidirectionnelle durant toute la durée de l'intervention
˗ S : maintenir la sécurité des lieux, empêcher toute personne non autorisée à y entrer, déclencher la procédure d'urgence, de premiers secours ou de sauvetage, selon le cas
˗ E : aviser le surveillant et évacuer l'espace clos dès qu'il ressent un malaise, un doute sur sa sécurité ou une alarme

	2) sur la Fiche de renseignements, la Fiche de contrôle/permis d'entrée, les procédures d'entrée, de travail et de sauvetage

	3) signalisation, délimitation de l'aire de travail, procédure d'isolation et de cadenassage, etc.

	4) Appliquer la procédure d'entrée et remplir la Fiche de contrôle/permis d'entrée, dont : protection contre les chutes, maintien de la ligne de vie, ventilation, analyse de l'atmosphère, etc.

	5) confirmer avec les informations contenues sur la Fiche de renseignements et sur la Fiche de contrôle/permis d'entrée pour chacune des tâches à effectuer

	6) les éléments importants à vérifier sur les équipements : appliquer les instructions contenues dans votre registre d'entretien préventif des équipements

	7) les éléments importants à appliquer/ou qui ont été appliqués durant l'intervention sont :
˗ vériﬁer si les procédures préalables requises ont été appliquées
˗ vériﬁer la méthode utilisée pour faire le test d'air avant l'ouverture lorsque requis et vériﬁer la conformité de l'installation du garde-corps/barricade
˗ conﬁrmer le contrôle l'atmosphère dans l'environnement de l'espace clos (lectures)
˗ vériﬁer si le temps de purge est inscrit sur la Fiche de contrôle/permis d'entrée
˗ vériﬁer la conformité de l'installation du ventilateur

	8) Vérifier les réponses en fonction de l'Aide-mémoire : urgences, premiers secours et sauvetage et corriger au besoin
˗ manque d'O2 : appliquer la ventilation de purge. Après 3 tentatives infructueuses, demander l'intervention d'une personne qualifiée. Il en est de même si O2 ≤ 10 %
˗ LIE/LEL ou O2 ≤ 10 % (lecture impossible) : demander l'intervention d'une personne qualifiée. Après 3 tentatives infructueuses, demander l'intervention d'une personne qualifiée
˗ atm toxique (CO, H2S, Cl2, O3, etc.) : appliquer la procédure prévue

	9) vérifier comment ils réagissent dans les différentes situations et comment ils déclenchent les mesures d'urgences, de premiers secours et de sauvetage, selon le cas :
˗ demander au travailleur de sortir et s'éloigner tous de l'espace clos. Enclencher les mesures d'urgence.
˗ prodiguer les premiers secours. Une personne qualiﬁée doit autoriser la reprise des travaux
˗ appeler le superviseur des travaux pour une évaluation avec une personne qualiﬁée
˗ enclencher la procédure de sauvetage en espace clos en précisant l'adresse et le lieu

	10) Demander aux travailleurs de corriger la Fiche de contrôle/permis d'entrée en fonction des infos contenues sur la Fiche de renseignements

	NOTES (dans tous les cas, donner les explications et préciser que le/les travailleur(s) doit/doivent) :

	1. Suivre la formation initiale Espaces clos : travailler de façon sécuritaire + 4
2. Suivre la formation Espaces clos : rappel de type coaching en milieu de travail + 4
	3. Être compagnonné par un travailleur compétent (Carnet d'apprentissage) + 4
4. Faire l’objet d’une autre activité d'observations

	Enregistrer les dates des formations ainsi que des compagnonnages et observations acquises entièrement à votre registre (ex. : Registre de formation et vaccination de l'employé).
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